|  |
| --- |
| **КОТЛЫ ЭЛЕКТРОДНЫЕ (до 30% экономичнее, чем тэновые)** |
| galan-geyzer-9&15.jpggalan-vulkan-50-2013.jpggalan-ochag-3.jpg | **Наименование/ мощность, кВт** | **Напряже­ние** | **Сред.суточ. расход/час Навигатор** | **Сред.суточ. расход/час Комфорт** | **Площадь помещ. (м2) при высоте****потолка 2,5 м** | **Объем помещения** | **ЦЕНА, руб.** |
| **Галан - Очаг - 2** | **220** | **0,5 квт** | **0,2 квт** | **30 м2** | **75 м3** | **4890** |
| **Галан - Очаг - 3** | **220** | **0,75 квт** | **0,5 квт** | **50 м2** | **125 м3** |  **4940** |
| **Галан - Очаг - 5** | **220** | **1,25 квт** | **0,8 квт** | **70 м2** | **175 м3** | **4995** |
| **Галан - Очаг - 6** | **220** | **1,5 квт** | **0,9 квт** | **80 м2** | **200 м3** | **5110** |
| **Гейзер - 9** | **220/380** | **3 квт** | **2,5 квт** | **120/150 м2** | **375 м3** | **8980** |
| **Гейзер - 15** | **380** | **4 квт** | **3,5 квт** | **220 м2** | **550 м3** | **9735** |
| **Вулкан - 25** | **380** | **6,5 квт** | **5 квт** | **350 м2** | **875 м3** | **10250** |
| **Вулкан - 36** | **380** | **10 квт** | **9,5 квт** | **480 м2** | **1200 м3** | **13475** |
| **Вулкан - 50**  | **380** | **13 квт** | **12,5 квт** | **700 м2** | **1750 м3** | **16170** |
| **ТЭНОВЫЕ КОТЛЫ**  |
| galan.ten.gayzer-turbo.sm.jpggalan.ten.vulkan-turbo.sm.jpggalan.ten.ochag-turbo.sm.jpg | **Очаг-Турбо-3** | **220/380** | **0,9 квт** | **0,5 квт** | **35 м2** | **75 м3** | **6950** |
| **Очаг-Турбо-4,5** | **220/380** | **1,2 квт** | **0,8 квт** | **50 м2** | **125 м3** | **7200** |
| **Очаг-Турбо-6** | **220/380** | **2 квт** | **1,5 квт** | **70 м2** | **150 м3** | **7875** |
| **Очаг-Турбо-7,5** | **220/380** | **3 квт** | **2,5 квт** | **80 м2** | **200 м3** | **8400** |
| **Очаг-Турбо-9** | **380** | **3,5 квт** | **3 квт** | **100 м2** | **250 м3** | **9100** |
| **Очаг-Турбо-12** | **380** | **4 квт** | **3,5 квт** | **120 м2** | **300 м3** | **9400** |
| **Очаг-Турбо-15** | **380** | **5 квт** | **4,5 квт** | **150 м2** | **375 м3** | **9730** |
| **Гейзер-Турбо-12** | **380** | **4,5 квт** | **4 квт** | **120 м2** | **300 м3** | **10725** |
| **Гейзер-Турбо-15** | **380** | **5,5 квт** | **5 квт** | **150 м2** | **375 м3** | **10865** |
| **Вулкан-Турбо-18** | **380** | **7 квт** | **6,5 квт** | **180 м2** | **450 м3** | **15583** |
| **Вулкан-Турбо-24** | **380** | **8,5 квт** | **8 квт** | **240 м2** | **600 м3** |  **16930** |
| **Вулкан-Турбо-30** | **380** | **10,5 квт** | **10 квт** | **300 м2** | **750 м3** | **17385** |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ СТЭЛС (тэновые настенные)****Моноблок (котел + автоматика)** |
|  | **Наименование/****мощность, кВт** | **Напряжение** | **Макс.ток по фазе (а)** | **Номин. Мощность, кВт** | **Площадь пом.при h потолка 2,5м** | **Объем пом. (м**3) | **ЦЕНА** **(руб.)** |
| galan-shealth-l.jpg | **СТЭЛС 9Л** | **380** | **13,7** | **9** | **90 м** | **225** | **33500** |
| **СТЭЛС 14Л** | **380** | **20,5** | **13,5** | **140** | **350** | **34100** |
| **СТЭЛС 18Л** | **380** | **27,3** | **18** | **180** | **450** | **35000** |
| **СТЭЛС 21Л** | **380** | **31,8** | **21** | **210** | **525** | **35900** |
| **СТЭЛС 24Л** | **380** | **36,8** | **24** | **240** | **600** | **36800** |
| **СТЭЛС 27Л** | **380** | **40,9** | **27** | **270** | **675** | **37050** |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ГАЛАКС (тэновые настенные)****Моноблок (котел, насос, автоматика, группа безопасности)** |
| galax-2013.jpggalax-2013-int.jpg | **Наименование/****мощность, кВт** | **Напряжение** | **Макс.ток по фазе** | **Номин. мощность** | **Площадь пом.при h потолка 2,5м** | **Объем пом. (м**3) | **ЦЕНА** **(руб.)** |
| **ГАЛАКС 9** | **380** | **13,7** | **9** | **90 м2** | **225 м3** | **35750** |
| **ГАЛАКС 12** | **380** | **18,2** | **12** | **120 м2** | **300 м3** | **36150** |
| **ГАЛАКС 15** | **380** | **22,7** | **15** | **150 м2** | **375 м3** | **37600** |
| **ГАЛАКС 18** | **380** | **27,3** | **18** | **180 м2** | **450 м3** | **39780** |
| **ГАЛАКС 21** | **380** | **31,8** | **21** | **210 м2** | **525 м3** | **40500** |
| **ГАЛАКС 24** | **380** | **36,4** | **24** | **240 м2** | **600 м3** | **41350** |
| **ГАЛАКС 27** | **380** | **40,1** | **27** | **270 м2** | **675 м3** | **42200** |
| **ГАЛАКС 30** | **380** | **45,5** | **30** | **300 м2** | **700 м3** | **43500** |
| **ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (погрешность в 0,5 градусов и есть возможность подключить Комфорт, управляет насосом)** |
| galan-navigator-base.jpggalan-navigator-base.jpggalan-navigator-base-kt-plus.jpg | **Наименование** | **Напряжение** | **Ступени** | **Темп.****среды** |  | **ЦЕНА (руб.)** |
| **Навигатор БАЗОВЫЙ (6 - 30кВТ)** | **220/380** | **1** | **до 80° С** |  | **9500** |
| **Навигатор Базовый +** | **380** | **2** | **до 80° С** |  | **10500** |
| **Навигатор Базовый Т** | **380** | **1,2,3** | **до 80° С** |  | **11900** |
| **Навигатор Базовый ТТ** | **380** | **1,2,3** | **до 80° С** |  | **14500** |
| **Навигатор Базовый КТ** | **380** | **1** | **до 80° С** |  | **11200** |
| **Навигатор Базовый КТ+** | **380** | **1, 2** | **до 80° С** |  | **14100** |
| **Навигатор УНИВЕРСАЛ** | **220** | **1, 2, 3** | **до 80° С** |  | **7000** |
| **МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ** **(погрешность в 5 градусов и только по температуре воды)** |
| galan.MRT-15.sm.jpg | **Наименование** | **Напряже­ние** | **Макс. мощность** | **Темп.****среды** |  | **ЦЕНА (руб.)** |
| **МРТ-15** | **220/380** | **до 15 кВт** | **от 10 до 60 С** |  | **4950** |
| **ТЕРМОСТАТЫ** **(датчики для регулировки температуры по воздуху)** |
| galan-comfort.jpg | **Наименование** | **Напряжение** |  | **Регулир. диапазон темп** | **ЦЕНА (руб.)** |
| **Комфорт** | **9-12 В** |  | **От 5 до 50** | **4150** |
| **СОТОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ** **(может управлять системой полива, охраны, температурой воздуха и т.д.)** |
| galan-gsm_sm.jpg | **Наименование** | **Напряжение** | **Оператор** | **Регулир. диапазон темп** | **ЦЕНА (руб.)** |
| **ГАЛАН - GSM** | **220** | **любой** | **От 7 до 30** | **13850** |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ** **(для электродных котлов подходит только Аргус-ГАЛАН или ВОДА)** |
| galan-stream.jpggalan-protector.jpg | **Наименование** | **Комментарии** |  | **ЦЕНА (руб.)** |
| **Ингибитор 0,5 л** | **Для промывки системы. Разбавить на 100 л воды. Залить в систему на 5-8 суток, затем слить** | **250** |
| **Аргус-Галан 20л** | **Незамерзающий теплоноситель, обеспечивает необходимое удельное сопротивление не ниже 3,5 кОм** | **3300** |
| **ПРОЧЕЕ** |
|  | **Наименование** | **ЦЕНА (руб.)** |
| **Датчик Навигатор – Обратка/Навигатор – Подача** | **690** |
| **Электрод 2,3,5,6 кВт** | **2500** |
| **Блок электродов 9,15,25 кВт** | **4500** |
|  | **Блок ТЭН G1.5" 3кВт** | **2400** |
|  | **Блок ТЭН G1.5" 4,5кВт** | **2450** |
|  | **Блок ТЭН G1.5" 6кВт** | **2500** |
|  | **Блок ТЭН G1.5" 7,5кВт** | **2900** |
|  | **Блок ТЭН G1.5" 9кВт** | **3100** |
|  | **ТЭН 230V/3000W (U-обр.)/ТЭН 230V/5000W (скрепка)** | **1500** |